**BELANGRIJK - IMPORTANT - WICHTIG**

**Terugroepactie - Rappel - Rückruf**

TWILIGHT TT-500186

3W 220-240V 50Hz 38° 250LM 6500K GU10 07/17



***Raak het product niet aan terwijl het onder spanning staat - Ne pas toucher le produit lorsqu'il est sous tension - Berühren Sie das Produkt nicht, wenn es unter Strom steht***

De kruipweg en luchtweg gemeten tussen de onderspanning staande delen en de aanraakbare delen is 2.1mm voor een vereiste van 5 mm / La ligne de fuite et le passage d'air mesurés entre les parties sous tension et les parties touchables est de 2,1 mm pour une exigence de 5 mm / Die Kriech- und Luftstrecke zwischen stromführenden Teilen und berührbaren Teilen beträgt 2,1 mm bei einer Anforderung von 5 mm

**Breng het product terug naar het winkelpunt waar u het kocht, u ontvangt daar het aankoopbedrag terug**

**Retournez le produit au magasin où vous l'avez acheté et recevez un remboursement**

**Bringen Sie das Produkt zu dem Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben, und Sie erhalten eine Rückerstattung**